Toto multifunkcni zarizeni slouzi k nabijeni akumulatoru a jejich nasledne konzervaci po nabiti. 
S uvedenymi hodnotami rezistoru je hodnota nabijeciho proudu priblizne 420mA a konzervacniho asi 30mA.
K napajeni slouzi transformator 220/12V a cca 0,5A. Stabilizator je nutne opatrit dostatecne velkym chladicem.
Uvedene zarizeni lze pouzivat i k formovani nezabehnutych akumulatoru-slouzi jako zdroj konstantniho proudu.
Autor nenese odpovednost za urazy popr. skody na majetku zpusobene pouzivanim tohoto zarizeni!!!
V pripade dotazu se ptejte na e-mailu xB.H@seznam.cz
